## 

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Col méretezésű polclemezek** | |  |  | **Festett** | **Horganyzott** |
| Azonosító | Méret (mm) | Teherbírás(kg) | Súly (kg/db) | Nettó Ft./db | |
| FPC 0 | 610×229 | 180 | 1,3 | 1.736.- | 1.579.- |
| FPC 1 | 610×305 | 180 | 1,62 | 2.081.- | 1.893.- |
| FPC 2 | 610×381 | 180 | 2,14 | 2.341.- | 2.128.- |
| FPC 3 | 610×457 | 180 | 2,47 | 2.598.- | 2.350.- |
| FPC 4 | 610×610 | 180 | 3,12 | 3.136.- | 2.755.- |
| FPC5/0 | 762×229 | 180 | 1,61 | 1.803.- | 1.646.- |
| FPC 5 | 762×305 | 180 | 2,22 | 2.117.- | 1.958.- |
| FPC 6 | 762×381 | 180 | 2,62 | 2.492.- | 2.296.- |
| FPC 7 | 762×457 | 170 | 3,02 | 2.784.- | 2.531.- |
| FPC 8 | 762×610 | 160 | 3,81 | 3.287.- | 2.990.- |
| FPC8/1 | 762×762 | 150 | 4,26 | 3.752.- | 3405.- |
| FPC9/0 | 915×229 | 180 | 2,16 | 1.873.- | 1.702.- |
| FPC9 | 915×305 | 180 | 2,63 | 2.218.- | 2.016.- |
| FPC10 | 915×381 | 170 | 3,1 | 2.632.- | 2.408.- |
| FPC11 | 915×457 | 160 | 3,57 | 2.890.- | 2.565.- |
| FPC12 | 915×610 | 160 | 4,51 | 3.512.- | 3.136.- |
| FPC13 | 915×762 | 130 | 5,46 | 4.254.- | 4.032.- |
| FPC14 | 915×915 | 120 | 6,39 | 4.922.- | 4.626.- |
| FPC15/0 | 991×229 | 180 | 2,56 | 2.005.- | 1,826.- |
| FPC15 | 991×305 | 180 | 2,83 | 2.374.- | 2,170.- |
| FPC16 | 991×381 | 170 | 3,34 | 2.722.- | 2.544..- |
| FPC17 | 991×457 | 160 | 3,84 | 2.990.- | 2.692.- |
| FPC18 | 991×610 | 160 | 4,86 | 3.758.- | 3.416.- |
| FPC19 | 991×762 | 130 | 5,88 | 4.547.- | 4.330.- |
| FPC20 | 991×915 | 120 | 6,88 | 5.309.- | 4.863.- |
| FPC21/0 | 1219×229 | 170 | 2,92 | 2.654.- | 2.554.- |
| FPC21 | 1219×305 | 170 | 3,44 | 3.069.- | 2.873 |
| FPC22 | 1219×381 | 160 | 4,05 | 3.399.- | 3.223.- |
| FPC23 | 1219×457 | 150 | 4,67 | 3.836.- | 3.681.- |
| FPC24 | 1219×610 | 130 | 5,91 | 4.603.- | 4.478.- |
| FPC25 | 1219×762 | 110 | 7,14 | 5.566.- | 5.384.- |
| FPC26 | 1219×915 | 100 | 8,36 | 6.362.- | 6.097.- |

**1.**oldal

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Metrikus méretezésű polclemezek** | | |  | **Festett** | **Horganyzott** |
| Azonosító | Méret (mm) | Teherbírás(kg) | Súly (kg/db) | Nettó Ft./db | |
| FPM 1 | 800×300 | 190 | 2,29 | 2.005.- | 1.958.- |
| FPM 2 | 800×400 | 180 | 2,84 | 2.374.- | 2.279.- |
| FPM 3 | 800×500 | 170 | 3,39 | 2.753.- | 2.503.- |
| FPM 4 | 800×600 | 160 | 3,98 | 3.114.- | 2.990.- |
| FPM 5 | 800×700 | 160 | 4,48 | 3.556.- | 3.360.- |
| FPM 6 | 800×800 | 160 | 5,03 | 3.917.- | 3.735.- |
|  |  |  |  |  |  |
| FPM 7 | 1000×300 | 180 | 2,82 | 2.363.- | 2.240.- |
| FPM 8 | 1000×400 | 170 | 3,49 | 2.811.- | 2.615.- |
| FPM 9 | 1000×500 | 160 | 4,16 | 3.136.- | 2.766.- |
| FPM 10 | 1000×600 | 160 | 4,84 | 3.763.- | 3.483.- |
| FPM 11 | 1000×700 | 130 | 5,51 | 4.738.- | 4.362.- |
| FPM 12 | 1000×800 | 120 | 6,18 | 5.062.- | 4.592.- |
|  |  |  |  |  |  |
| FPM 13 | 1200×300 | 170 | 3,35 | 2.957.- | 2.873.- |
| FPM 14 | 1200×400 | 160 | 4,15 | 3.399.- | 3.276.- |
| FPM 15 | 1200×500 | 150 | 4,95 | 3.825.- | 3.690.- |
| FPM 16 | 1200×600 | 140 | 5,75 | 4.732.- | 4.480.- |
| FPM 17 | 1200×700 | 120 | 6,55 | 5.634.- | 5.410.- |
| FPM 18 | 1200×800 | 120 | 7,35 | 6.440.- | 6.149.- |

**2.**oldal

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nagyteherbírású kivitel** | | | | | |
| **Col méretezésű polclemezek** | | |  | **Festett** | **Horganyzott** |
| Azonosító | Méret( mm) | Teherbírás(kg) | Súly (kg/db) | Nettó/db | |
| FPCN1 | 915×457 | 220 | 4,52 | 3.808.- | 3.360.- |
| FPCN2 | 915×610 | 210 | 5,77 | 4.704.- | 4.189.- |
| FPCN3 | 915×762 | 190 | 7,03 | 5.701.- | 5.130.- |
| FPCN4 | 915×915 | 180 | 8,23 | 6.138.- | 5.589.- |
|  |  |  |  |  |  |
| FPCN5 | 991×457 | 210 | 4,91 | 4.116.- | 3.584.- |
| FPCN6 | 991×610 | 200 | 6,23 | 5.040.- | 4.435.- |
| FPCN7 | 991×762 | 180 | 7,56 | 5.992.- | 5.432.- |
| FPCN8 | 991×915 | 170 | 9,34 | 6.810.- | 6.205.- |
|  |  |  |  |  |  |
| FPCN9 | 1219×457 | 190 | 6,04 | 5.135.- | 4.861.- |
| FPCN10 | 1219×610 | 160 | 7,56 | 6.339.- | 6.048.- |
| FPCN11 | 1219×762 | 140 | 9,21 | 7.616.- | 7.168.- |
| FPCN12 | 1219×915 | 130 | 10,82 | 8.758.- | 8.210.- |
| **Metrikus méretezésű polclemezek** | | |  |  |  |
| FPMN1 | 1000×500 | 210 | 5,42 | 4.508.- | 4.032.- |
| FPMN2 | 1000×600 | 200 | 6,17 | 5.152.- | 4.648.- |
| FPMN3 | 1000×700 | 180 | 7,04 | 6.048.- | 5.746.- |
| FPMN4 | 1000×800 | 170 | 8,03 | 6.720.- | 6.496.- |
|  |  |  |  |  |  |
| FPMN5 | 1200×500 | 180 | 6,32 | 5.583.- | 5.074.- |
| FPMN6 | 1200×600 | 170 | 7,34 | 6.485.- | 6.082.- |
| FPMN7 | 1200×700 | 160 | 8,42 | 7.235.- | 6.720.- |
| FPMN8 | 1200×800 | 150 | 9,51 | 7.930.- | 7.470.- |
| **Háztartási kivitel** | | | | | |
|
| FPCH1 | 915×305 | 120 | 1,75 |  | 1.613.- |
| FPCH2 | 915×381 | 110 | 2,06 |  | 1.926.- |
| FPCH3 | 915×457 | 100 | 2,38 |  | 2.050.- |
| FPCH4 | 915×535 | 90 | 2,7 |  | 2.268.- |

**3.**oldal

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Extra nagyteherbírású kivitel** | | | | | |
| **Col méretezésű polclemezek** | | | **Súly kg/db** | **Festett** | **Horganyzott** |
| Azonosító | Méret( mm) | Terhelhetőség(kg) | Nettó/db | | |
| FPCE1 | 915×457 | 260 | 5,35 | 4.334.- | 3.965.- |
| FPCE2 | 915×610 | 250 | 6,76 | 5.242.- | 4.861.- |
| FPCE3 | 915×762 | 250 | 8,19 | 6.373.- | 6.266.- |
| FPCE4 | 915×915 | 220 | 9,58 | 7.347.- | 7.185.- |
|  |  |  |  |  |  |
| FPCE5 | 991×457 | 250 | 5,76 | 4.592.- | 4.178.- |
| FPCE6 | 991×610 | 250 | 7,29 | 5.768.- | 5.286.- |
| FPCE7 | 991×762 | 230 | 8,82 | 7.022.- | 6.714.-. |
| FPCE8 | 991×915 | 220 | 10,32 | 8.064.- | 7.504.- |
|  |  |  |  |  |  |
| FPCE9 | 1219×457 | 230 | 7 | 6.104.- | 5.690.- |
| FPCE10 | 1219×610 | 200 | 8,86 | 7.314.- | 6.933.- |
| FPCE11 | 1219×762 | 180 | 10,71 | 8.602.- | 8.333.- |
| FPCE12 | 1219×915 | 160 | 12,54 | 9.856.- | 9.430.- |
| **Metrikus méretezésű polclemezek** | | | |  |  |
| FPME1 | 1000×500 | 260 | 6,24 | 4.950.- | 4.290.- |
| FPME2 | 1000×600 | 250 | 7,26 | 5.914.- | 5.421.- |
| FPME3 | 1000×700 | 230 | 8,26 | 7.269.- | 6.754.- |
| FPME4 | 1000×800 | 220 | 9,27 | 7.840.- | 7.123.- |
|  |  |  |  |  |  |
| FPME5 | 1200×500 | 220 | 7,42 | 6.104.- | 5.712.- |
| FPME6 | 1200×600 | 210 | 8,62 | 7.381.- | 6.933.- |
| FPME7 | 1200×700 | 190 | 9,82 | 8.658.- | 8.344.- |
| FPME8 | 1200×800 | 180 | 11 | 9.845.- | 9.520.- |

**4.**oldal



**Érvényes 2017.01.01.-től. Az árak forintban értendő és nem tartalmazzák az általános forgalmi adót. Egyedi méretű polcok gyártása 1400 mm-ig lehetséges egyedi ármegállapodás szerint. A porszórt elemek RAL 7031,7035,7042 színben készülnek. Egyedi szín esetén 10-20% felárat számolunk fel egyedi elbírálás alapján. A megadott teherbírási adatok alapmezős szerelés esetén érvényesek.**

**5.**oldal